00.0050.010.0150.020.0250.030.10.150.20.250.30.350.40.45(RMS)Te/ T er/a6 5 5 9 7 good fitbad fit m/n=4/3~(a)

-10-50510024681012rsD’2(r - rs)

numericalcalculation using bad fitusinggood fit

W(b)Z. Chang, Fig. 12