1.02.03.00.00.20.40.6r/aq(a)0.00.1ba(%)40.20.40.60.81f=240 kHz

w

/ w

Ar/an=4(b)103101a02

3210Fig. 34

20101bNbaX10-326 MW NBI

3TIME (s)

Frequency (kHz)

TIME (s) n=4n=3n=22.93.03.12602402202002.5TAE

Range of

Frequencies

Fig. 35

10-410-310-20.51.52.5no TAE supershot

Critical

b a

(0)TAE n=2-4 experimental ba(0) and q(0) q(0)Theory TAE n=2-5

Fig. 36

0.21.5

0.050.10.150.2-1-0.50.51r/a0.51.01.5x10-4n~(a)Fig. 37

0.060.040.020.00(b)-1.0-0.50.00.51.0r/ax10-50.80.60.40.20.0n~n=2~»160 kHz n=4~»220 kHz high field side low field side